Uso de baterías sólidas, contar con una protección especial, esto a fin de evitar cortos o el incendio de esta.

Incluir un sistema de frenado con un tiempo acción en un tiempo máximo de 60 segundos, vía manual o radiocontrol.

El arma utilizada deberá contar con un control remoto, que permita apagar y desactivar dicha arma.